|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krav | Test /handling | forventet | observeret | godkendt |
| Usability |  |  |  |  |
| 1 | Trykker start hvorefter der vha. Stopur tages tid. | At programmet er startet op inden 20 sek. | - | jaja |
| 2 | Starter programmet og ændrer indstillinger i toolbar | At det er muligt at ændre indstillinger | - | jaja |
| 3 | Startknappen kan ses i GUI, og ved klik startes måling | Der er en start knap, som starter måling når der trykkes | - | jaja |
| 4 | Med stop | Med stop | - | Jaja |
| 5 | Der er valgt et tidsinterval - programmet kører tidsintervallet ud | Når tidsintervallet er gået stopper programmet | - | jaja |
| 6 |  |  |  |  |
| Reliability |  |  |  |  |
| 2 | Programmet kører i 20 min - herefter genstartes, hvor der tages tid | At availability er < 95,2 % | - | jaja |
| Performance |  |  |  |  |
| 1 | Der gennemføres en måling | At spændingen for ekg-signalet er op ad y-aksen, samt tiden hen af x-aksen | - | jaja |
| 2 | Der gennemføres en måling | Grafen har major og minor gridlines på y-aksen, samt major og minor gridlines på x-aksen |  |  |
| 3 | Der gennemføres en måling, og der scrolles | At der ved scrolling kan ses forskellige dele af EKG-signalet hen ad x-aksen | - | jaja |
| 5 | Der foretages en måling, hvor et bestemt interval hen ad x-aksen vælges. | At det valgte interval synliggøres | - | jaja |
| Supportability |  |  |  |  |
| 1 | Seriøst? |  |  |  |
| 2 | For real? |  |  |  |
|  |  |  |  |  |