# Ikke-funktionelle krav

**(F)URPS**

Usability

1. Plejeren bør kunne sætte elektroderne på måleregionen på borgeren indenfor 5 minutter.

Reliability

1. Måling af EKG kan køre uden problemer/nedbrud i 15 minutter

Performance

1. Signalet fra elektroderne skal vise en graf på skærmen indenfor fem sekunder efter målingen er foretaget.

Supportablility

1. Plejeren skal kunne udskifte elektroderne på 5 minutter.

**MOsChow**

Must:

Signalet fra elektroderne skal vise en graf på skærmen indenfor fem sekunder efter målingen er foretaget.

Should:

Plejeren bør kunne sætte elektroderne på måleregionen på borgeren indenfor 5 minutter.

Måling af EKG kan køre uden problemer/nedbrud i 15 Ørestad